****

**BEEINDIGING HUUROVEREENKOMST ROEREND GOED**

**De huurovereenkomst voor de roerende goederen**

**Toestel (+typenummer) …....................................................... aangegaan op …..................**

**Toestel (+ typenummer) …..................................................... aangegaan op ......................**

**Toestel (+ typenummer) …..................................................... aangegaan op ......................**

**Toestel (+ typenummer) …..................................................... aangegaan op ......................**

**tussen:** …………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………..........

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

Hierna genoemd ***‘Verhuurder’***

**en:** …………………………………………………………………...................................

woonachtig te …………………………………..….................................................

………………………………………………………………………….

Tel nummer: ……………………..…………………………………………………….

Email: ...........…………………………………………………………………………..

Hierna genoemd ‘**Huurder’**

Wordt opgezegd met wederzijdse toestemming.

De Huurder betaalt de huur voor het/de toestellen tot ……/……/…..……

Aangezien de opzegging uitgaat van de huurder, is de huurder een verbrekingsvergoeding met vaste kost van 51,43€incl BTW + 2 maanden huur per opgezegd toestel, verschuldigd aan de verhuurder.

De Huurder is bijgevolg op datum van ondertekening van deze volgend bedrag verschuldigd aan de Verhuurder:

2 maanden huur van opgezegde toestellen : ...…………EUR

Vaste kost 51,43 EUR : .....51,43... EUR

Eventuele achterstallige huur op datum van …../....../............. : ……………EUR

Totaal verschuldigd aan de Verhuurder = ……………EUR

Te betalen op rekeningnummer : ……………….………………………….

met vermelding van klantnummer: ………………; binnen de 14 dagen na opzegging.

Het Toestel moet worden teruggegeven in de staat waarin het zich bevond bij levering ervan, d.w.z. in goede staat, onverminderd de normale slijtage.

Het toestel/de toestellen zullen worden opgehaald door BSH Home Appliances NV.

Bij ophaling van het Toestel zal de staat van het Toestel tegensprekelijk worden vastgesteld tussen de BSH en de Huurder.

Indien het Toestel beschadigd is en deze schade is niet te wijten aan normale slijtage, normaal gebruik of transportschade, dan zullen de herstelkosten doorgefactureerd worden aan de Huurder.

Aldus opgesteld te ……………………………. op ……/……/..……… in twee exemplaren, waarvan elke Partij erkent één origineel exemplaar te hebben ontvangen.

|  |  |
| --- | --- |
| **Voor de Verhuurder**  Naam:  Hoedanigheid: | **Voor de Huurder**  Naam:  Hoedanigheid: |

**WAT DOE IK MET HET TOESTEL ALS IK MIJN HUURCONTRACT OPZEG?**

De logistieke partner zal je contacteren en een datum afspreken om het toestel op te halen.

Zorg ervoor dat het toestel tegen de afgesproken datum helemaal leeg en ontkoppeld is zodat de chauffeur het toestel veilig kan inladen en transporteren. Gebruik hiervoor deze eenvoudige instructies:

- Alle apparaten

* Zorg dat het apparaat leeg is: verwijder wasgoed, vaatwerk, levensmiddelen,…
* Zorg dat alle accessoires in het apparaat zitten (korven, glazen leggers, schuiven, filters, zeepbak, koude-accu’s,…)
* Ontkoppel het apparaat van het stroomnet
* Bevestig de stroomkabel aan de achterkant van het apparaat (aan de daarvoor voorziene houder, indien niet verwijderd) of anders met plakband of een strap)

- Koelkasten / Diepvriezers

* Zorg dat het apparaat lang genoeg van tevoren werd uitgeschakeld en dat het ontdooid is
* Zorg ervoor dat er geen water meer in het diepvriesgedeelte staat
* Sluit en fixeer de deuren met plakband (zodat ze niet kunnen openen tijdens het transport)

- Wasmachine, was-droog-combinatie

* Ontkoppel het apparaat van de watertoevoer en waterafvoer
* Bevestig de stroomkabel, watertoevoerslang en waterafvoerslang aan de achterkant van het apparaat (aan de daarvoor voorziene houders, indien niet verwijderd) of anders met plakband of een strap)
* Blokkeer de trommel met de transportbeveiligingen (indien nog beschikbaar)
* Sluit de deur

- Droogkast

* Ledig het condenswaterreservoir
* Sluit de deur

- Vaatwasser

* Ontkoppel het apparaat van de watertoevoer en waterafvoer
* Bevestig de stroomkabel, watertoevoerslang en waterafvoerslang aan de achterkant van het apparaat (aan de daarvoor voorziene houders, indien niet verwijderd) of anders met plakband of een strap)
* Sluit de deur